# I/O Lista

## Motor Arduino

* D1 – X
* D2 – External Interrupt 0
* D3 – External Interrupt 1
* D4 – Back sekvens
* D5 –
* D6 –
* D7 –
* D8 –
* D9 – PWM Motor Styrning
* D10 –
* D11 –
* D12 –
* D13 – Start modul

## Servo Arduino

* D1 – X
* D2 – External Interrupt 0 - Tar emot signal från Motor Arduino D4
* D3 –
* D4 –
* D5 –
* D6 –
* D7 –
* D8 –
* D9 – PWM Servo Styrning
* D10 –
* D11 –
* D12 –
* D13 – Start modul